#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
FREERTOS.IPParameters=Tasks01,configUSE_NEWLIB_REENTRANT,configUSE_COUNTING_SEMAPHORES
FREERTOS.Tasks01=defaultTask,0,128,StartDefaultTask,Default,NULL,Dynamic,NULL,NULL
FREERTOS.configUSE_COUNTING_SEMAPHORES=1
FREERTOS.configUSE_NEWLIB_REENTRANT=1
File.Version=6
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32F769NIH6
Mcu.Family=STM32F7
Mcu.IP0=CORTEX_M7
Mcu.IP1=FREERTOS
Mcu.IP2=NVIC
Mcu.IP3=RCC
Mcu.IP4=SYS
Mcu.IP5=USART1
Mcu.IPNb=6
Mcu.Name=STM32F769NIHx
Mcu.Package=TFBGA216
Mcu.Pin0=PA10
Mcu.Pin1=PA9
Mcu.Pin2=VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V1
Mcu.Pin3=VP_SYS_VS_tim1
Mcu.PinsNb=4
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F769NIHx
MxCube.Version=6.5.0
MxDb.Version=DB.6.0.50
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:true
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:true
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:true
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:true
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:true
NVIC.PendSV_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:false\:true\:false\:false\:true
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:false\:false\:false\:false\:true
NVIC.SavedPendsvIrqHandlerGenerated=true
NVIC.SavedSvcallIrqHandlerGenerated=true
NVIC.SavedSystickIrqHandlerGenerated=true
NVIC.SysTick_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:false\:true\:false\:true\:true
NVIC.TIM1_UP_TIM10_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:true\:true
NVIC.TimeBase=TIM1_UP_TIM10_IRQn
NVIC.TimeBaseIP=TIM1
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:true
PA10.Locked=true
PA10.Mode=Asynchronous
PA10.Signal=USART1_RX
PA9.Locked=true
PA9.Mode=Asynchronous
PA9.Signal=USART1_TX
PinOutPanel.CurrentBGAView=Top
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F769NIHx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F7 V1.16.2
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=Semaphore_user.ioc
ProjectManager.ProjectName=Semaphore_user
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,0-MX_CORTEX_M7_Init-CORTEX_M7-false-HAL-true
RCC.CECFreq_Value=32786.88524590164
RCC.DFSDMFreq_Value=16000000
RCC.DSIFreq_Value=62500000
RCC.DSITXEscFreq_Value=15625000
RCC.FamilyName=M
RCC.HSE_VALUE=25000000
RCC.HSI_VALUE=16000000
RCC.I2SFreq_Value=96000000
RCC.IPParameters=CECFreq_Value,DFSDMFreq_Value,DSIFreq_Value,DSITXEscFreq_Value,FamilyName,HSE_VALUE,HSI_VALUE,I2SFreq_Value,LCDTFTFreq_Value,LSE_VALUE,LSI_VALUE,PLLCLKFreq_Value,PLLDSIVCOFreq_Value,PLLI2SPCLKFreq_Value,PLLI2SQCLKFreq_Value,PLLI2SRCLKFreq_Value,PLLQCLKFreq_Value,PLLSAIPCLKFreq_Value,PLLSAIQCLKFreq_Value,PLLSAIRCLKFreq_Value,PLLSAIoutputFreq_Value,RNGFreq_Value,SAI1Freq_Value,SAI2Freq_Value,SDMMC2Freq_Value,SDMMCFreq_Value,SPDIFRXFreq_Value,USBFreq_Value,VCOI2SOutputFreq_Value,VCOInputFreq_Value,VCOOutputFreq_Value,VCOSAIOutputFreq_Value
RCC.LCDTFTFreq_Value=48000000
RCC.LSE_VALUE=32768
RCC.LSI_VALUE=32000
RCC.PLLCLKFreq_Value=96000000
RCC.PLLDSIVCOFreq_Value=1000000000
RCC.PLLI2SPCLKFreq_Value=96000000
RCC.PLLI2SQCLKFreq_Value=96000000
RCC.PLLI2SRCLKFreq_Value=96000000
RCC.PLLQCLKFreq_Value=96000000
RCC.PLLSAIPCLKFreq_Value=96000000
RCC.PLLSAIQCLKFreq_Value=96000000
RCC.PLLSAIRCLKFreq_Value=96000000
RCC.PLLSAIoutputFreq_Value=96000000
RCC.RNGFreq_Value=96000000
RCC.SAI1Freq_Value=96000000
RCC.SAI2Freq_Value=96000000
RCC.SDMMC2Freq_Value=16000000
RCC.SDMMCFreq_Value=16000000
RCC.SPDIFRXFreq_Value=96000000
RCC.USBFreq_Value=96000000
RCC.VCOI2SOutputFreq_Value=192000000
RCC.VCOInputFreq_Value=1000000
RCC.VCOOutputFreq_Value=192000000
RCC.VCOSAIOutputFreq_Value=192000000
USART1.IPParameters=VirtualMode-Asynchronous
USART1.VirtualMode-Asynchronous=VM_ASYNC
VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V1.Mode=CMSIS_V1
VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V1.Signal=FREERTOS_VS_CMSIS_V1
VP_SYS_VS_tim1.Mode=TIM1
VP_SYS_VS_tim1.Signal=SYS_VS_tim1
board=custom
isbadioc=false
